LAMBDA



|  |  |
| --- | --- |
| **LAMBDA LA 4002.070** | Výrobce: RIM CZ a. s.  Design: Vrtiška & Žák |

**LAMBDA LA 4002.070**

Víceúčelová židle moderního designu. Subtilní tenká konstrukce zaručí nevšední komfort sezení. Praktický tvar, nízká hmotnost a výborné stohování ji předurčují do velkých prostor, kde se s ní často manipuluje. Díky barevným variantám skořepiny s možností čalounění a výběrem z několika podnoží však zvládne i řadu dalších prostor – od kavárny až po útulný home office.

|  |  |
| --- | --- |
| Popis | Celoplastová skořepina z polypropylenu (PP). Čalouněný segment sedáku z lisované třívrstvé bukové překližky s přilepenou řezanou PUR pěnou tl. 15 mm, připevněný k plastové skořepině čtyřmi šrouby. Krycí plast ze spodní strany sedáku zabraňuje poškození při stohování. |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Podnož | **.070 –** Rám bez područek tvoří ocelový drát ø 11 mm spojený do jednoho celku. Z přední strany jsou bočnice rámu pro zvýšení pevnosti konstrukce spojeny příčníkem, který je dostatečné vysoko pro pohodlné sezení. Rám je bez ostrých hran, s přišroubovanými kluzáky. Povrchová úprava prášková barva černá nebo chrom. |
| Plastové díly | Barvy plastů standardně: černá, červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená  Na dotaz: Odolnost plastů proti ohni v souladu s normou UNI9177 - fire reaction class 1 - pro minimální množství 200 ks.  Barevnost plastových dílů se řídí barvou skořepiny. |
| Stohování | Bez vozíku 8 kusů.  Na vozíku 16 kusů. |
| Příplatkové provedení | * Podnož – barvy RAL (červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená) * Ostatní barevnosti RAL (od 20 ks) – na dotaz * Plastové kluzáky s filcem |
| Certifikát | Výrobek splňuje statické zatížení dle normy EN 1728/00 (stupeň 5).  Výrobek splňuje zkoušky únavy dle normy EN 1728/00 (stupeň 5).  Opěradlo splňuje požadavky na pevnost při opření dle normy EN 1728 (stupeň 5). |
| Záruka | 5 let (viz Obchodní podmínky) |
| Rozměry (mm) |  |