CARACTERISTICAS TECNICAS

TELA

Tapizado fijo.

Estructura interna de varilla de acero y pletinas de refuerzo, recubierta de espuma inyectada.

Patas de madera de roble en acabado mate natural.

Taburete: varilla reposapiés en acero inoxidable satinado..

PIEL

La piel no puede ir acolchada.

El resto de características son idénticas a las de la versión tapizada en tela.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FABRIC

Fixed cover.

12mm F1 steel structure covered with injected foam.

Sold oak feet with a matt finish.

Polished stainless steel footrest.

LEATHER

The quilted version is not available in leather.

The remaining technical specifications are the same as those for the fabric version of the product.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TISSU

Tabouret fixe, non déhoussable.

Structure en acier F1 de 12mm et pièces de renfort recouverte de mousse injectée.

Pieds en bois chêne teinté mate naturel.

Tabouret: tube repose pieds en acier inoxydable satiné.

CUIR

Pas de capitonnage sur le cuir.

Le reste des caractéristiques techniques sont identiques à la version en tissu.