CARACTERISTICAS TECNICAS

TELA Y PIEL

Funda textil y piel: totalmente desenfundable.

Estructura interna: tubo de acero F1 pintado epoxi ne­gro con muelle metálico.

Almohada de asiento: estructura interna de madera y espuma de densidad diferenciada (SD 40kg, CMHR 30kg y viscoelástica suave), recubierta con funda de velour con fibra.

Almohada de respaldo, brazo alto y brazo ángulo: estructura interna de madera y tablero de MDF, con interior de espuma de densidad diferenciada y almohada de FiberDream (microfibra tacto pluma). Todo ello recubierto con funda de velour con fibra.

Almohada de brazo largo y corto: estructura interna de madera y tablero compuesto de fibra de madera y partículas de aglomerado, con interior de espuma de densidad diferenciada, y recubierto con funda de velour con fibra.

Patas: varilla maciza de acero F1 acabado con baño electrolítico de cobre o grafito con taco deslizante quita-ruidos.

Cojines de decoración: funda de algodón rellena Fiber­Dream (microfibra tacto pluma).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FABRIC AND LEATHER

Totally removable cover for both fabric and leather.

Structure: F1 black epoxy coated steel tube with metal springs.

Seat cushion: wooden structure fitted with CMSD 40Kg, CMHR 30Kg and Soft Memory Foam covered in fibre.

Back cushion, high arm and corner arm: wooden structure with MDF board fitted with foam and FiberDream (down-like microfibre) covered with fibre.

Long and short arm: wooden structure with fibre board fitted with foam and covered with fibre.

Feet: F1 electroplated steel bars in copper or graphite with glides.

Scatter cushions: cotton cover filled with FiberDream (down-like microfiber).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TISSU ET CUIR

Housse textile et cuir: 100% déhoussable

Structure interne: tube en acier F-1 peint époxy noir, avec ressorts métalliques.

Coussin d’assise: structure interne en pin et mousses de différentes densités (SD 40kg, CMHR 30kg et viscoélastique souple), recouvert d’une housse velours avec fibre.

Coussin de dos, bras haut et bras d’angle: structure interne en bois et médium, et mousses de différentes densités, et coussin en fibre Fiberdream (microfibre toucher plume). Le tout est recouvert d’une housse velours avec fibre.

Coussin de bras long et court : structure interne en bois et panneau composé de fibre de bois et de particules agglomérées, et mousses de différentes densités. Le tout est recouvert d’une housse velours avec fibre.

Pieds: acier massif F-1 finition au bain électrolytique cuivre ou graphite, munis de taquets anti-bruits et antiglisse.

Coussins de décoration : housse coton garnie de fibre Fiberdream.